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İçindekiler


Not: İçindekiler tablosu Word'de dosya açıldığında güncellenir. Güncellenmezse tabloya sağ tıklayıp "Alanı Güncelleştir" seçeneğini kullanın.


1. Özet
14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da sabah 06.00 ile akşam 20.00 arasında kesintisiz süren sağanak, kentte 1.277 su baskınına, 15 heyelana ve 47 mahsur kalma olayına yol açtı; Fatih ve Sarıyer'de iki kişi hayatını kaybetti. Bu çalışma, olayı yedi harita üzerinden ele alıyor: ne oldu, önceden riskli bilinen yerlerle ne kadar örtüştü, neden bu yerlerde yoğunlaştı ve bir sonraki selde neler risk altında.
Analizler ArcGIS Pro üzerinde açık verilerle yapıldı: Copernicus sayısal yükseklik modeli, ESA WorldCover arazi örtüsü, JRC GHSL yapılaşma verisi, OpenStreetMap ve resmi açıklamalarla haberlerden derlenen olay kayıtları. Temel bulgular şöyle özetlenebilir:
1. Yağış ile hasar aynı yerde yoğunlaşmadı. En çok yağış kuzeyde Beykoz'a düştü (24 saatte 264,5 kg/m²); hasar ise merkezde ve batıda, yoğun yapılaşmış vadilerde yoğunlaştı.
1. Risk modeli kısmen tuttu. İTÜ–AKOM'un en riskli on ilçesinden dördü 14 Ekim'de su baskınlarıyla gündeme geldi; ama en düşük riskli ilçeler arasında yer alan Sarıyer günün en ağır noktası oldu.
1. Belirleyici olan dere yatakları. Arazinin doğal dere ağının 398 km'si bugün yapılaşmanın altında; bunun 105 km'sinin hiçbir haritada izi yok. Can kaybının yaşandığı Dereboyu Caddesi doğal dere hattına 9 metre uzaklıkta.
1. Aynı havzalar tekrar tekrar etkileniyor. 2009'dan bu yana altı büyük selde hassas konumu bilinen 30 noktanın yarısı yalnızca dört dere havzasında toplanıyor; Ayamama Deresi havzası dört ayrı selde etkilendi.
1. Kritik altyapı açıkta. İncelenen 3.725 tesisin %14'ü, raylı sistem istasyonlarının ise %29'u en yakın drenaj hattına 6 metreden daha alçakta.


2. Olayın Özeti
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 14 Ekim saat 06.00–20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2.518 ihbar ulaştı. İBB, kentte 1985'ten bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığını bildirdi. Olayın resmi bilançosu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
	Gösterge
	Değer

	İhbar (AFAD ve 112)
	2.518

	Su baskını
	1.277

	Heyelan
	15

	Mahsur kalma
	47

	Ağaç devrilmesi / çatı uçması
	13 / 2

	Zarar gören
	808 konut, 280 iş yeri, 76 araç

	Can kaybı
	2 (Fatih Çukurbostan; Sarıyer Ayazağa)

	En yüksek 24 saatlik yağış
	Beykoz 264,5 · Eyüpsultan 210,3 · Sarıyer 198,0 kg/m²



Can kayıpları iki farklı mekanizmayı gösteriyor: Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisinde elektrik akımına kapıldı; Sarıyer Ayazağa'da Dereboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi sel sularına kapıldı. İkinci olay, çalışmanın merkezindeki soruya, yani kentin altında kalan dere yataklarına doğrudan işaret ediyor.


3. Veri ve Yöntem
Tüm analizler ArcGIS Pro 3 ortamında, Spatial Analyst araçları ve Python (arcpy) ile yapıldı. Haritalar WGS 84 / UTM 35N projeksiyonunda üretildi ve DATAGRAFYA görsel kimliğine (lacivert #0D1B2A, altın #F4C432) göre tasarlandı. Seride renkler tutarlı bir anlam taşır: altın 14 Ekim'de yaşanan olayları, kırmızı önceden bilinen riski, mavi suyu ve yağışı gösterir.
	Veri
	Kaynak
	Kullanım

	Olay bilançosu ve yağış
	İstanbul Valiliği, İBB, haberler
	Olay noktaları, istatistikler, yağış ölçümleri

	Sayısal yükseklik modeli
	Copernicus DEM GLO-30 (30 m)
	Drenaj ağı, HAND, dere havzaları

	Arazi örtüsü
	ESA WorldCover 2021 (10 m)
	Bugünkü yapılaşmış alan

	Yapılaşma geçmişi
	JRC GHSL GHS-BUILT-S R2023A (100 m)
	1975–2020 yapılaşma dönemleri

	Dereler, tesisler, binalar
	OpenStreetMap (Ekim 2026)
	Haritalı/kanala alınmış dereler, kritik altyapı, 3D binalar

	İlçe sel riski
	İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü & İBB AKOM (Mart 2026)
	Risk sıralaması ile etkinin karşılaştırılması

	İdari sınırlar
	GADM 4.1
	İlçe ve il sınırları

	Geçmiş seller
	Haberler, İstanbul Planlama Ajansı (2023)
	2009–2026 kronik noktalar


Temel yöntemler
1. Drenaj ağı: DEM üzerinde D8 akış yönü ve akış birikimi; 1 km² havza eşiği ile dere ağı ve Strahler derecesi.
1. HAND (Height Above Nearest Drainage): Her hücrenin akış yolu boyunca en yakın dere hattına göre dikey yüksekliği. Düşük HAND, suyun kolay ulaşabileceği alanları gösterir.
1. Gömülü yataklar: Yapılaşma altında kalan doğal dere parçaları OpenStreetMap ile 100 m toleransla karşılaştırıldı: açık, kanala alınmış ya da haritada izi yok.
1. Olay noktaları: Haberlerde adı geçen yerler OpenStreetMap Nominatim ile geokodlandı; yalnızca mahalle veya yer adı düzeyinde konumu bilinen noktalar istatistiklere katıldı.


4. Haritalar
4.1 Son 41 yılın en yüksek yağışlarından biri
İlk harita olayın kendisini gösteriyor: yağışın nereye düştüğünü ve hasarın nerede yaşandığını. Yağış yüzeyi, olay günü açıklanan sekiz ölçümden ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon (IDW) ile üretildi; renk koyulaştıkça yağış artıyor.
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Harita 1. 14 Ekim 2026 sağanağında tahmini yağış dağılımı ve olay noktaları
Bulgular
1. En yüksek değerler kuzeyde, Beykoz ve Sarıyer–Eyüpsultan hattında; Kartal'da ise 14,3 kg/m² ile kentin en düşük değerlerinden biri ölçüldü.
1. Olay noktaları yağışın en yoğun olduğu kuzeyde değil, merkez ve batı ilçelerinde (Sarıyer Ayazağa, Fatih, Sultangazi, Esenyurt, Başakşehir) yoğunlaşıyor.
Not: Yüzey yalnızca sekiz ölçüme dayandığı için kaba bir dağılımdır; olay sonrasında açıklanan 17 istasyonluk 24 saatlik veri daha yüksek değerler içerir (Beykoz 264,5 kg/m²).


4.2 Riskli bilinen yerler ile gerçekte etkilenen yerler
İkinci harita, İTÜ ve İBB AKOM'un Mart 2026'da yayımladığı ilçe bazlı sel riski sıralamasını, 14 Ekim'de haberlere yansıyan etkilenmiş ilçelerle karşılaştırıyor.
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Harita 2. İTÜ–AKOM sel riski sıralaması ile 14 Ekim 2026'da etkilenen ilçeler
Bulgular
1. En riskli on ilçeden dördü (Fatih, Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler) 14 Ekim'de su baskınlarıyla gündeme geldi.
1. Sarıyer, risk sıralamasında en düşük beş ilçe arasında yer almasına rağmen günün en ağır noktası oldu.
1. Bu sapma, ilçe ölçeğindeki risk değerlendirmesinin dere vadisi gibi yerel koşulları yakalamakta zorlanabileceğini düşündürüyor.


4.3 Su, unutulan yolunu hatırladı
Üçüncü harita "neden" sorusuna yanıt arıyor. Arazinin kendi drenaj ağı yükseklik modelinden türetildi ve bugünkü yapılaşma ile haritalardaki derelerle karşılaştırıldı.
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Harita 3. Doğal drenaj ağı, yapılaşma ve haritada izi kalmamış dere yatakları
Bulgular
1. İstanbul sınırları içinde arazinin doğal olarak ürettiği dere ağı 3.303 km uzunluğunda; bunun 398 km'si (%12) bugün yapılaşmanın altında ya da içinde.
1. Yapılaşma altındaki yatakların 105 km'sinin hiçbir haritada izi yok; 67 km'si kanala ya da menfeze alınmış olarak kayıtlı.
1. Can kaybının yaşandığı Dereboyu Caddesi doğal dere hattına 9 metre uzaklıkta; OpenStreetMap'teki en yakın dere ise 725 metre ötede.
1. Konumu hassas olan 10 olay noktasının yaklaşık yarısı doğal dere hattına 220 metreden yakın; diğerleri alt geçit ve yol çukuru tipi, drenaj kapasitesiyle ilişkili baskınlar.


4.4 Bir sonraki selde suyun yolundaki tesisler
Dördüncü harita ileriye bakıyor: raylı sistem istasyonları, hastaneler, okullar ve alt geçitlerin en yakın drenaj hattına göre yüksekliği.
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Harita 4. Kritik altyapının drenaj hattına göre yüksekliği (HAND) ve Kurbağalıdere vadisi
Bulgular
1. İncelenen 3.725 tesisin 537'si (%14) drenaj hattına 6 metreden daha alçakta.
1. Oranın en yüksek olduğu grup raylı sistem istasyonları: 163 istasyonun 48'i (%29). Ayrıca 361 okul, 38 hastane ve 90 alt geçit bu sınıfta.
1. Vadi İstanbul, Kemerburgaz ve Bahçeşehir istasyonları en alçak sınıfta ve üçünün çevresinde de 14 Ekim'de su baskını yaşandı. Su alan Olimpiyat istasyonu ise 45 m'de; bu tür yüzey akışı kaynaklı baskınlar HAND ile yakalanamıyor.
1. Kurbağalıdere vadisindeki Göztepe, Ünalan, Söğütlüçeşme ve Ayrılık Çeşmesi istasyonları 14 Ekim'de etkilenmedi, ancak yapısal olarak en açık noktalar arasında.


4.5 Betonlaşmanın 50 yılı
Beşinci harita kentin 1975'ten 2020'ye nasıl yayıldığını ve bu yayılmanın dere yataklarıyla ilişkisini gösteriyor.
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Harita 5. Yapılaşmanın başladığı dönem (1975–2020) ve gömülü dere yatakları
Bulgular
1. Yapılaşmış alan 1975'te 365 km² iken 2020'de 629 km²'ye çıktı (+%72); en büyük sıçrama 1991–2000 döneminde (+118 km²).
1. Büyüme batıya ve Anadolu yakasının doğusuna kaydı: Arnavutköy yaklaşık 9,9 kat, Büyükçekmece 5,8, Beylikdüzü 5,7, Esenyurt 4,5 kat büyüdü.
1. Bugün gömülü ya da izi kalmamış yatakların çevresi 1975'te zaten %45 oranında yapılaşmıştı; derelerin üstü çoğunlukla eski kentte kapandı.
1. Etkilenen ilçelerin ortalama büyüme hızı diğerlerinden yüksek değil: betonlaşma tek başına hasar dağılımını açıklamıyor.


4.6 Farklı sokaklar, aynı dereler
Altıncı harita 2009'dan bu yana altı büyük selin haberlere yansıyan yerlerini, bağlı oldukları dere havzalarıyla birlikte gösteriyor.
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Harita 6. 2009–2026 arasındaki altı büyük selde etkilenen yerler ve dere havzaları
Bulgular
1. Nokta düzeyinde tekrar nadir: 1,2 km içinde iki farklı selin vurduğu tek yer Ayazağa. Ancak havza düzeyinde güçlü bir tekrar var.
1. Ayamama Deresi havzası dört ayrı selde etkilendi (2009, 2022, 2023, 2026); Kâğıthane Deresi üç, Menekşe ve Eşkinoz dereleri ikişer selde.
1. Hassas konumu bilinen 30 noktanın yarısı yalnızca bu dört havzada toplanıyor.
Not: Sayılar haberlerde adı geçen yerlere dayanır; bir havzada kayıt olmaması orada baskın yaşanmadığı anlamına gelmez.


4.7 Ayazağa: derenin adı kaldı, yatağı kayboldu
Son harita, serinin her aşamasında öne çıkan Ayazağa vadisini üç boyutlu olarak ele alıyor. Dere seviyesinin 3 metre yükselmesi senaryosunda suyun ulaşabileceği alan ve binalar gösteriliyor.
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Harita 7. Ayazağa vadisinde 3 metrelik su yükselme senaryosu (3D)
Bulgular
1. Senaryoda su 1,94 km²'lik bir alana ulaşıyor; 230 bina bu alanda kalıyor. Bunların 116'sında su derinliği 2 metreyi aşıyor.
1. Aynı vadide 9 Eylül 2009'da Cendere yolu kapandı, 14 Ekim 2026'da araçlar sürüklendi ve bir kişi hayatını kaybetti.
Not: Bu bir hidrolik model değil, HAND tabanlı bir senaryodur. Binaların yalnızca %7'sinde yükseklik bilgisi bulunduğundan diğerlerine bina türüne göre varsayılan yükseklik verilmiştir.


5. Genel Değerlendirme
Yedi harita birlikte okunduğunda 14 Ekim sağanağının hasar dağılımını tek bir etkenin açıklamadığı görülüyor. Yağış kuzeyde yoğunlaştı, ancak hasar suyun doğal olarak toplandığı ve üzeri büyük ölçüde yapılaşmış vadilerde ortaya çıktı. İlçe bazlı risk değerlendirmesi genel eğilimi yakaladı, fakat Sarıyer Ayazağa gibi ilçe ortalamasının gizlediği vadi tabanlarını yakalayamadı.
Haritalar, sel riskinin ilçe sınırlarından çok dere havzalarına bağlı olduğunu gösteriyor. Ayamama ve Kâğıthane havzalarında sellerin her seferinde farklı sokaklarda ama aynı su yollarında tekrar etmesi, sorunun kronik ve mekânsal olarak öngörülebilir olduğuna işaret ediyor.
Öneriler
1. Kentin altında kalan dere yataklarının (bu çalışmada 105 km olası iz) sistematik olarak haritalanması ve imar planlarına işlenmesi.
1. Risk değerlendirmesinin ilçe ölçeğinin yanında havza ve vadi tabanı ölçeğinde de yapılması.
1. Drenaj hattına alçak raylı sistem istasyonları ve alt geçitler için yerinde taşkın önlemlerinin önceliklendirilmesi.
1. Ayamama, Kâğıthane, Haramidere gibi kronik havzalarda olay kayıtlarının resmi olarak, koordinatlı biçimde tutulması.


6. Sınırlılıklar
1. Olay noktaları resmi hasar verisi değil, haberlerden derlenmiştir ve mahalle/ilçe hassasiyetindedir.
1. Copernicus DEM bir yüzey modelidir; yoğun yapılaşmada binalar akış yollarını ve HAND değerlerini etkileyebilir. 30 m çözünürlük sokak ölçeğindeki baskınları yakalamaz.
1. HAND yalnızca dere kaynaklı taşkın eğilimini gösterir; yüzey akışı ve kanalizasyon kapasitesi modele dahil değildir.
1. OpenStreetMap dere ve bina verileri eksik olabilir; "haritada izi yok" sınıfı kesin değil, olası gömülü yatakları gösterir.
1. GHSL uydu temelli bir modeldir; erken dönemlerde belirsizlik yüksektir.


7. Kaynaklar
1. İstanbul Valiliği 14 Ekim 2026 bilançosu (bianet, NTV, Hürriyet, Takvim haberleri, 14–15 Ekim 2026).
1. İstasyon bazlı 24 saatlik yağış ölçümleri (Ege Telgraf, 15 Ekim 2026).
1. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü & İBB AKOM, İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması (24 Saat Gazetesi / AA, 24 Mart 2026).
1. İstanbul Planlama Ajansı, 5 Eylül 2023 Aşırı Yağış ve Taşkın Olaylarına İlişkin Bilgi Notu (2023).
1. Copernicus DEM GLO-30; ESA WorldCover 2021 (Microsoft Planetary Computer).
1. European Commission JRC, Global Human Settlement Layer, GHS-BUILT-S R2023A.
1. OpenStreetMap katkıcıları (Ekim 2026); GADM 4.1.
1. Geçmiş seller: TimeTürk (2009), Inquirer (2017), Cumhuriyet ve Takvim (2022), Medyascope ve Habertürk (2023), RSOE EDIS (Temmuz 2026).
Teslim edilen dosyalar
Bu klasörde yedi haritanın A3 PDF'leri (01–06 vektör, 07 raster) ve rapordaki görseller (gorseller klasörü) yer almaktadır.
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Su, unutulan yolunu hatirladi

Arazinin dogal drenaj agi (Copernicus DEM) ile bugiinkii yapilasma ve haritalardaki dereler karsilastirildiginda, kentin altinda kalan dere yataklari
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YAKIN PLAN - AYAZAGA VADISI, SARIYER

Hayatini kaybeden kisinin bulundugu Dereboyu Caddesi, DEM'den turetilen dogal dere hattina
9 metre uzakta. OpenStreetMap'te ise en yakin dere 725 metre otede.

3.303 km

Istanbul sinirlan iginde arazinin dogal olarak urettigi dere agi (1 km? 0zeri havza).

398 km

Bu agin %12'si bugiin yapilasmis alanin altinda ya da iginde kaliyor.

)]

YYapilagma altindaki yataklarin higbir haritada izi yok: ne agik dere ne kanal olarak gorunayorlar.

67 km

Kanala ya da menfeze alinmis olarak kayiti.

Yontem: Copemicus DEM GLO-30 (30 m) tzerinde D8 akis yonii ve akis birikimi; 1 km? esidiyle dere ad, Strahler derecesi. Yapilasma: ESA WorldCover 2021, 90 m'de %50 esigi. Haritalt
dereler: OpenStreetMap waterway (tunnel=culvert / covered = kanala alinmis), 100 m tolerans. Olay noktalan haberlerden derlenmis, adresler geokodlanmistir. Sinirlamalar: DEM bir yiizey
modelidir, yogun yapilasmada binalar akis yolunu saptirabilir; OSM eksik olabilr, izi yok' sinif kesin deil olasi gomula yataklan gosterir. Projeksiyon WGS 84 / UTM 35N
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Son 41 yilin en yiiksek yagigslarindan biri

Sabah 06.00 ile aksam 20.00 arasinda siren kesintisiz yagis, kentin kuzeyinde metrekareye 240 kilogrami agan yagis birakti.

Olay noktalar Tahmini yagis ytzeyi (kg/m?)
Olay turl Yagis sinifi (kg/m?)

Can kaybi - <50
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su baskini AFAD ve 112 ihbari konut zarar gérdi is yeri zarar gordt arag zarar gordt

Can kaybi: Fatih Cukurbostan'da elektrik akimina kapilan 14 yasindaki cocuk ve Sariyer Ayazaga'da sel sularina kapilan 34 yasindaki bir Kisi.

Kaynak: Istanbul Valiigi, IBB, AFAD bilangolar (14-15.10.2026); ige siniriar GADM 4.1. Yagis yazeyi 8 olcamden IDW ile
enterpolasyonla Gretilmis yaklasik bir dagilimdir. Olay noktalari haber kaynaklarindan mahallefilge hassasiyetinde konumlandirilmistr.

Projeksiyon: WGS 84 / UTM 35N
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Riskli bilinen yerler ile gercekte etkilenen yerler

ITU-AKOM ilge bazl sel riski siralamasi (Mart 2026) ile 14 Ekim'de su baskini ve hasarin haberlere yansididi ilgelerin karsilastirmasi
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ITU-AKOMun en riskli 10 ilgesinden dérdii (Fatih, Bahgelievier, Bayrampasa, Esenler) 14
Ekim'de su baskinlaryla glindeme geldi.

SARIYER

Risk siralamasinda en diisiik 5 iige arasinda. Ama giiniin en agir noktas! oldu: Ayazaga'da
can kaybi ve 198 kg/m? yagis.

2645
B __ N \ e kg/m?ile en gok yagis Beykoz'a dustil. Yagisin yogunlastig kuzey ile hasarin yogunlastigi
0 42585 17 Kilometre merkez her zaman rtiismiiyor.

Olay noktalar ITO-AKOM sel riski siralamas! Kaynak: ITU Afet Yonetimi Enstitasa & [BB AKOM, Istanbul'un ilge bazli sel risk haritalandimast (Mart 2026; yayimlanan ilk 10 ve en dastk 5 iige). Etkilenen ilgeler ve olay noktalar 14-15
Nokta tiiri RSk Ekim 2026 tarihli haberlerden derlenmisiir; resmi ilce bazh hasar verisi degildir ve noktalar mahallefilge hassasiyetindedir. Yags: istasyon verileri, 24 saatlik. lice sinirlari GADM 4.1
Projeksiyon WGS 84 / UTM 35N..
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Bir sonraki selde suyun yolundaki tesisler

Rayli sistem istasyonlari, hastaneler, okullar ve alt gegitlerin en yakin drenaj hattina gére yiiksekligi (HAND). Ne kadar algaksa, su o kadar kolay ulasir.

'YAKIN PLAN - KURBAGALIDERE VADISI, KADIKOY

14 Ekim'de etkilenmedi, ama Goztepe, Unalan, Sogutligesme ve Ayrilik Gesmesi istasyonlan vadi
tabaninda, drenaj hattina 3 metreden yakin.

537 /3.725

incelenen tesisin %14'0 drenaj hattina 6 metreden daha algakta.

%29

Oranin en yiksek oldugu grup rayl sistem istasyonlari: 163 istasyonun 48'i.

361 -38-90

maruz kalan okul, hastane ve alt gegit / yer alti yol.

14 EKIM ILE SAGLAMA

Vadi [stanbul, Kemerburgaz ve Bahgegehir istasyonlart HAND < 3 m sinifinda; tgiintn gevresinde
de 14 Ekim'de su baskini yagandi. Su alan Olimpiyat istasyonu ise 45 m'de: HAND, dere tagkinini

. yakalar ama yagmur suyunun cadde Gzerinden akip alt yapiya dolmasini yakalamaz.
0 42585 17 Kilometre
@ 14 Ekim olay noktast ® Okl Di=paialgtrelalcakaianibEND) Yontem: HAND (Height Above Nearest Drainage), Copernicus DEM GLO-30 iizerinde D8 akis agina (1 km? esik) gore dikey mesafe. Tesisler: OpenStreetMap, Ekim 2026 (adi rayli sistem
HAND sinifi istasyonlar, hastaneler, okullar; yer alti katmanindaki ara yollari). Sinirlamalar: DEM bina ytksekliklerini de icerdigi icin by binalarin icindeki noktalarda HAND oldugundan yuksek gikabilr,
Maruz kalan tesis (HAND < 6 m) B Rayl sistem istasyonu yani maruziyet kismen eksik sayllmis ofabilir. Kiy1 seridinde diistik HAND, deniz seviyesine yakinligi da yansitir. HAND yalnizca dere kaynakli tagkin egilimini gosterir; ytizey akisi ve
Tesis tiird - <3m - gok yiksek maruziyet kanalizasyon kapasitesini icermez. Projeksiyon WGS 84 / UTM 35N.
Diger tesisler (HAND 2 6 m)
A Altgegit/yeralti yol [ 3-6m- yoksek maruziyet
Dogal drenaj
astane apilasmis alan
Hasta Yapilagmis al
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Betonlagmanin 50 yih

Istanbul'da yapilagmanin ilk kez géi U donem (1975-2020) ve yapilasma altinda kalan dere yataklari

A +%72

1975'te 365 km? olan yapilagmis alan 2020'de 629 km?ye cikti

9,9 kat

Amavutkoy'an yapilasmis alani 45 yilda yaklasik on katina gikti. Buyukgekmece 5,8,
Beylikduzu 5,7, Esenyurt 4,5 kat.

N
- N . N -
: ARNAVUTKOY

9.9 kat

%45 — %63

Buguin gomala ya da izi kalmamig dere yataklarinin gevresi (100 m) 1975'te zaten %45
oraninda yapilagmigti. Derelerin Usti gogunlukla eski kentte kapand.

14 EKIM BAGLANTISI

En hizl buyayen ilgelerden Esenyurt (4,5 kat) ve Bagaksehir (2,6 kat) 14 Ekim'de agir
etkilendi. Ancak etkilenen 10 ilgenin ortalama biyume hizi digerlerinden ytksek degil:
betonlagma tek basina hasar dagiimini agiklamiyor, dere yataklari ve drenaj belirleyici.

—— Gomil / izi kalmamis dere yatagi
Yapilasmanin basladigi donem

o eV,
. 18775 2 Donem
Q 1975 ve Bncesi

B 19761990

0 4 8 16 Kilometre W 19912000
T I | HE 20012010
Il 2011-2020
1975 ve oncesi 3648km* 1976 — 1990 +27,7 - toplam 3925 km* 1991 — 2000 +117,9 - toplam 5104 km* 2001 — 2010 +57,6 - toplam 568,0 km* 2011 — 2020 +60,6 - toplam 628,6 km?

Kugik haritalar (kent merkezi): o donemde yeni yapilasan alan altin, 5nceki dsnemlerden gelen yapilasma gri-mavi. Rakamlar o dsnemde eklenen ve o yila kadarki toplam yapilagmis alan.
Kaynak: JRC Global Human Settlement Layer, GHS-BUILT-S R2023A (100 m; 1975, 1990, 2000, 2010, 2020 danemleri). Yapilasmis hiicre: hektar basina en az 2.000 m? yapi yiizeyi (%20). Dere yataklari: Copemicus DEM'den tiretilen drenaj ag ile OpenStreetMap karsilastirmasi (bkz. harita 3). lie

efiketlerindeki 'kat’ degeri 2020 / 1975 yapilasmis alan oranidir. GHSL uydu temelli bir modeldi; erken donemlerde ve kiigk yapilasmalarda belirsizlik yiksekir. iige sinirlan GADM 4.1. Projeksiyon WGS 84/ UTM 35N
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Farkh sokaklar, ayni dereler

2009'dan bu yana alt1 buiyiik selde su baskininin haberlere yansidigi yerler ve bu yerlerin bagli oldugu dere havzalar

'YAKIN PLAN - AYAMAMA DERESI HAVZASI

Dort ayn selde, dort farkl noktada: 2009 Basin Ekspres, 2022 Baglar, 2023 Mehmet Akif, 2026
Ikitelli. Hepsi ayni derenin havzasinda.

DERESI'
3 sel’ EN COK TEKRAR EDEN HAVZALAR

4 Ayamama Deresi
2009 - 2022 - 2023 - 2026

3 Kagithane Deresi
2009 - Tem 2026 - 14 Eki 2026

2 Menekse Deresi
2023 - 2026

2 Eskinoz Deresi
2009 - 2026

15/30

konumu hassas olan sel noktasinin yarist yalnizca bu dort havzada toplaniyor.

Haramidere: 2022'de Pinar ve Yesilkenti su basti. 14 Ekim'de Esenyurt'a da baskin yasandi, ama
yeri haberlerde belirsiz oldugu icin sayiimadi

0 42585 17 Kilometre
T |

Sel noktalar (haberlere gore]
( gore) @  Temmuz 2026 N ssel Kaynak: Eylil 2009, Temmuz 2017, Temmuz 2022, Eylal 2023, Temmuz 2026 ve 14 Ekim 2026 sellerine ait haberler ve istanbul Planiama Ajans1 2023 bilgi notu; yer adlan OpenStreetMap
Sel Nominatim ile geokodlanmistr. Havzalar Copernicus DEM'den taretiimistir (2 3 km?); havza adian OpenSireetMap. Yalnizca mahalle ya da yer ad dizeyinde konumu bilinen noktalar sayiimistir
@ 14 Ekim 2026 I 2sel Sayilar haberlerde adi gegen yerlere dayanir: bir havzada kayit olmamasi orada baskin yasanmadig anlamina gelmez. Projeksiyon WGS 84 / UTM 35N

O EIEE Ana dereler [ 1sel

®  Tommuz 2017 Havzanin etkilendigi sel sayisi Haberlerde kayit yok
@®  Temmuz2022 Sel sayisi

@  Eylal2023 B el
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Ayazaga: derenin adi kaldi, yatagi kayboldu

Ayazaga vadisinde dere seviyesinin 3 metre yiikselmesi senaryosunda suyun ulasabilecegi alan ve binalar (3D, diigey abartma 1,8x)

;" ) 230 bina

N senaryo alaninda: 116'sinda su 2 metreyi asiyor, 75inde 1-2 m, 39'unda 1 metrenin
TN ol altinda.

1,94 km?

dere 3 mefre yukselirse suyun ulasabilecegi alan (HAND < 3 m)

9m

Hayatin kaybeden kisinin bulundugu Dereboyu Caddesinin DEM'deki dogal dere
hattina uzakiig. OSM'de en yakin dere 725 m tede.

2009 - 2026

Ayni vadide iki ayn sel: 9 Eylal 2009'da Cendere yolu kapandi, 14 Ekim 2026'da
Ayazaga'da araclar saraklendi ve bir kigi hayatini kaybeti

Sel noktalan Su yikselme senaryosu (HAND < 3 m)
Su derinligi

14 EKim 2026 - <im
Eyilil 2009 | Rl

>2m
Eyldl 2023 L

Binalar

Temmuz 2017 Bina

Temmuz 2022 | B
Temmuz 2026 | REL

B sucennisi< 1m
V2 I serarvo atani disinda

£
000000

Yentem: Su senaryosu, Copernicus DEM GLO-30'dan tiretilen HAND yizeyinde en yakin drenaj hattina gore 3 metreden algak alanlardir (derinlik = 3 m ~ HAND): bir hidrolik model ya da 14 Ekir'in gercek taskin alani degildir. Binalar: OpenStreetMap (EKim 2026); 5661 binanin yalnizca 414'inde
yiksekilk veya kat bilgisi var, digerlerine bina tirtine gore varsayilan yukseKiik verilmistir (konut 15 m, ofis 24 m, diger 12 m). Arazi: Esti Dinya Yiksekiik modeli aitik Esri Dark Gray Canvas. Sel noktalari haberlerden derlenmis ve geokodlanmistr. Projeksiyon WGS 84 / UTM 35N.
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